Author: KOBRA

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y 	ORGBUD-SERWIS Poznań 
	       	 	KOBRA wer. 7.0

B u d o w a :	Modernizacja ulic na terenie Miasta
	O b i e k t :	ul. Boczna
	A d r e s :	Garwolin
	Opis robót :	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie
	              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 
	 
	Data : 2019-01-16	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	A.	STAN :   Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188

	 
	a.	ELEMENT :   Roboty przygotowawcze

	 
	Poz. 1.	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,175	km	................	................
	 
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		0,190-0,015 =	 0,175
	 
		Razem obmiar =	 0,175

	Razem element :  a.  Roboty przygotowawcze [ zł ]	.......................

	b.	ELEMENT :   Roboty ziemne

	 
	Poz. 2.	Analiza własna	 861,020	m2	................	................
	 
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz żużla, o średniej grubości:
		15 cm z wywozem na odkład do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	odcinek 0+017,5 - 0+171 :	(171-17,5)*4 =	 614,000
	odcinek 0+171 - 0+188 :	(188-171)*6,5 =	 110,500
	skrzyżowanie :	10*8+2*(3,14*6*6*0,25) =	 136,520
	 
		Razem obmiar =	 861,020

	Poz. 3.	KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa	 861,020	m2	................	................
	 
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:  srednio 43 cm z
		wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		861,02 =	 861,020
	 
		Razem obmiar =	 861,020

	Opis robót :	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie
	STAN :	A.  Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188
	ELEMENT :	b.  Roboty ziemne
	Data : 2019-01-16	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	Poz. 4.	KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa	 4,000	m	................	................
	 
		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

	Razem element :  b.  Roboty ziemne [ zł ]	.......................

	c.	ELEMENT :   Krawężniki

	 
	Poz. 5.	KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa	 44,420	m	................	................
	 
		Krawężniki betonowe wystające (obniżone na zjazdach oraz przy przejściach dla pieszych), o wymiarach: 15x30
		cm - wraz z oporem z betonu C12/15

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	zamknięcia :	6+5+2 =	 13,000
	na łuku :	0,25*2*3,14*6 =	 9,420
		5 =	 5,000
	chodnik :	188-171 =	 17,000
	 
		Razem obmiar =	 44,420

	Poz. 6.	Analiza własna	 334,000	m	................	................
	 
		Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 12/15

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	strona prawa :	171-17,5 =	 153,500
	strona lewa :	185-17,5 =	 167,500
	wyłuczenie :	10 =	 10,000
		3 =	 3,000
	 
		Razem obmiar =	 334,000

	Poz. 7.	KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa	 17,000	m	................	................
	 
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		188-171 =	 17,000
	 
		Razem obmiar =	 17,000

	Razem element :  c.  Krawężniki  [ zł ]	.......................

	d.	ELEMENT :   Odwodnienie

	Opis robót :	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie
	STAN :	A.  Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188
	ELEMENT :	d.  Odwodnienie
	Data : 2019-01-16	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 

	Poz. 8.	Analiza własna	 170,500		................	................
	 
		Ułożenie rury drenarskiej w otulinie o średnicy 100 mm, pod ściekiem w warstwie odsączającej
		(mrozoochronnej)

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		188-17,5 =	 170,500
	 
		Razem obmiar =	 170,500

	Poz. 9.	KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa	 14,400	m3	................	................
	 
		Ławy z oporem pod ściek i krawężnik gr. 15 cm: betonowe C 12/15

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		149*(0,6*0,15) =	 13,410
	wyłuczenie :	11*(0,6*0,15) =	 0,990
	 
		Razem obmiar =	 14,400

	Poz. 10.	KSNR  006-0606-04-00  WACETOB Warszawa	 151,000	m	................	................
	 
		Ścieki z elementów betonowych 60x50x20 cm układanych na podsypce cem.-piask.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sciek betonowy 0+026 - 0+166 :	166-26 =	 140,000
	wyłuczenie :	11 =	 11,000
	 
		Razem obmiar =	 151,000

	Poz. 11.	Analiza własna	 35,000	m	................	................
	 
		Wykonanie kanalizacij deszczowej (przepust pod ul. Konarskiego) z rur PP SN 8 DN400 mm.
		z ułożeniem na podkładzie z kruszywa gr. 40 cm w otulinie z geowł. -250 g/m2 z obs. żwirową i zas. z piasku
	wyk. liniowe o ścianach pion. grunt kat. II-III z umocnieniem ścian wykopu. Umocnienie wlotu i wylotu
	przepustu brukowcem ułożonym na betonie. 

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	2 rury fi 400 ułożne obok siebie :	2*17,5 =	 35,000
	 
		Razem obmiar =	 35,000

	Razem element :  d.  Odwodnienie [ zł ]	.......................

	Opis robót :	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie
	STAN :	A.  Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188
	ELEMENT :	e.  Podbudowa
	Data : 2019-01-16	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	e.	ELEMENT :   Podbudowa

	 
	Poz. 12.	KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa	 861,020	m2	................	................
	 
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
		I-IV

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	odcinek 0+017,5 - 0+171 :	(171-17,5)*4 =	 614,000
	odcinek 0+171 - 0+188 :	(188-171)*6,5 =	 110,500
	skrzyżowanie :	10*8+2*(3,14*6*6*0,25) =	 136,520
	 
		Razem obmiar =	 861,020

	Poz. 13.	Analiza własna	 861,020	m2	................	................
	 
		Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny
		o gramaturze 300g/m2.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	odcinek 0+017,5 - 0+171 :	(171-17,5)*4 =	 614,000
	odcinek 0+171 - 0+188 :	(188-171)*6,5 =	 110,500
	skrzyżowanie :	10*8+2*(3,14*6*6*0,25) =	 136,520
	 
		Razem obmiar =	 861,020

	Poz. 14.	KNR  231-0104-05-00  IGM Warszawa	 818,520	m2	................	................
	 
		Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 15 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	odcinek 0+017,5 - 0+188,0 :	(188-17,5)*4 =	 682,000
	skrzyżowanie :	10*8+2*(3,14*6*6*0,25) =	 136,520
	 
		Razem obmiar =	 818,520

	Poz. 15.	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	 651,320	m2	................	................
	 
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	odcinek 0+017,5 - 0+171 :	(171-17,5)*2,8 =	 429,800

	Opis robót :	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie
	STAN :	A.  Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188
	ELEMENT :	e.  Podbudowa
	Data : 2019-01-16	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	odcinek 0+171 - 0+188 :	(188-171)*5 =	 85,000
	skrzyżowanie :	10*8+2*(3,14*6*6*0,25) =	 136,520
	 
		Razem obmiar =	 651,320

	Razem element :  e.  Podbudowa [ zł ]	.......................

	f.	ELEMENT :   Nawierzchnia jezdni

	 
	Poz. 16.	KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa	 651,320	m2	................	................
	 
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
		cm, spoiny wypełnione piaskiem.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	odcinek 0+017,5 - 0+171 :	(171-17,5)*2,8 =	 429,800
	odcinek 0+171 - 0+188 :	(188-171)*5 =	 85,000
	skrzyżowanie :	10*8+2*(3,14*6*6*0,25) =	 136,520
	 
		Razem obmiar =	 651,320

	Razem element :  f.  Nawierzchnia jezdni [ zł ]	.......................

	g.	ELEMENT :   Chodnik

	 
	Poz. 17.	KNR  231-0104-05-00  IGM Warszawa	 25,500	m2	................	................
	 
		Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(188-171)*1,5 =	 25,500
	 
		Razem obmiar =	 25,500

	Poz. 18.	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	 25,500	m2	................	................
	 
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	Poz. 19.	KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa	 25,500	m2	................	................
	 
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

	Opis robót :	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie
	STAN :	A.  Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188
	ELEMENT :	h.  Regulacja studni i zaworów
	Data : 2019-01-16	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Razem element :  g.  Chodnik [ zł ]	.......................

	h.	ELEMENT :   Regulacja studni i zaworów

	 
	Poz. 20.	KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa	 4,000	szt	................	................
	 
		Regulacja pionowa: włazów kanałowych

	Poz. 21.	KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa	 10,000	szt	................	................
	 
		Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

	Razem element :  h.  Regulacja studni i zaworów [ zł ]	.......................

	i.	ELEMENT :   Oznakowanie

	 
	Poz. 22.	KNR  231-0702-01-00  IGM Warszawa	 8,000	szt	................	................
	 
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm

	Poz. 23.	KNR  231-0703-01-00  IGM Warszawa	 11,000	szt	................	................
	 
		Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych  (znaki średniej
		wielkości, folia II generacji)

	Poz. 24.	KNR  231-0706-05-00  IGM Warszawa	 2,000	m2	................	................
	 
		Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - malowane: ręcznie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		0,5*4 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	Poz. 25.	Analiza własna	 10,500		................	................
	 
		Ustawienie barierki ochronnej typu "olsztyńskiego" o rozstawie słupków 1,5 m

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	skrzyż. z ul. Konarskiego :	10,5 =	 10,500

	Opis robót :	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie
	STAN :	A.  Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188
	ELEMENT :	i.  Oznakowanie
	Data : 2019-01-16	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Razem obmiar =	 10,500

	Razem element :  i.  Oznakowanie    [ zł ]	.......................

	Razem stan :  A.  Budowa ulicy Bocznej w km 0+015 - 0+188   [ zł ]	.......................

	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T   [ zł ]	.......................