Author: KOBRA
Last saved by: Barcikowski

P R Z E D M I A R   R O B Ó T	ORGBUD-SERWIS Poznań 
	       	Temat nr : B18-001-ZBI 	KOBRA wer. 8.1

Budowa :	Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolin 2018
	                       Zbiornik Retencyjny
	 
	            P R Z E D M I A R   R O B Ó T
	 
	Data : 2018-03-09	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	A.	STAN :   Roboty przygotowawcze

	1.	201-0119-03-00	 1,572	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

	B.	STAN :   Chodnik w km 0+00 - 0+288 oraz  1+200 - 2+100
		o łącznej długości 1188 mb.

	 
	B.a.	ELEMENT :   Podbudowa

	2.	231-0101-01-00	2 613,600	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 25 cm,
		z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi.

	3.	231-0104-05-00	2 613,600	m2
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości chodnika - zagęszczenie mechaniczne:
		grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

	4.	231-0114-05-00	2 376,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	B.b.	ELEMENT :   Nawierzchnia

	5.	231-0407-05-00	2 380,000	m
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10

	6.	231-0511-03-00	1 900,800	m2
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
		o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

	7.	231-0511-03-10	 475,200	m2
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
		o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

	C.	STAN :   Drogi dojazdowe oraz plac manewrowy

	 
	C.c.	ELEMENT :   Plac manewrowy

	8.	231-0101-01-00	 500,000	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości placu w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
		z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi.

	                       Zbiornik Retencyjny
	 
	STAN :	C.  Drogi dojazdowe oraz plac manewrowy
	ELEMENT :	C.c. Plac manewrowy
	Data : 2018-03-09	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	9.	010-2404-09-00	 500,000	m2
		Przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod korpus placów postojowych przez wzmocnienie podłoża
		geowłókniną o gramaturze 300 g/m2

	10.		 45,000	m
		Oporniki betonowe 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10

	11.	231-0104-05-00	 500,000	m2
		Warstwy odsączające z piasku w korycie - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

	12.	231-0114-07-00	 498,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5)- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	C.d.	ELEMENT :   Droga dojazdowa wzdłuż rowu opaskowego (przedłużenie ul. Bocznej do ul. Mazura o długości 82 m ).

	13.	231-0101-01-00	 492,080	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
		z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi.

	14.	010-2404-09-00	 492,080	m2
		Przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną
		o gramaturze 300 g/m2

	15.		 154,840	m
		Oporniki betonowe 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10

	16.	231-0104-05-00	 492,080	m2
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość
		warstwy po zagęszczeniu 10 cm

	17.		 467,480	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5)- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	C.e.	ELEMENT :   Droga dojazdowa wzdłuż zbiornika (od przedłużenia ul. Bocznej do placu manewrowego o długości 232 m ).

	18.	231-0101-01-00	1 245,080	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
		z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi.

	19.	010-2404-09-00	1 245,080	m2
		Przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną
		o gramaturze 300 g/m2

	20.		 482,840	m
		Oporniki betonowe 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10

	                       Zbiornik Retencyjny
	 
	STAN :	C.  Drogi dojazdowe oraz plac manewrowy
	ELEMENT :	C.e. Droga dojazdowa wzdłuż zbiornika (od przedłużenia ul. Bocznej do placu manewrowego o długości 232 m ).
	 
	Data : 2018-03-09	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	21.	231-0104-05-00	1 245,080	m2
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość
		warstwy po zagęszczeniu 10 cm

	22.		1 175,480	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5)- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	C.f.	ELEMENT :   Droga dojazdowa (odcinek ul. Bocznej o długości 70 m)

	23.	231-0101-01-00	 357,000	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 15 cm
		z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi.

	24.	010-2404-09-00	 357,000	m2
		Przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną
		o gramaturze 300 g/m2

	25.	231-0104-05-00	 357,000	m2
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość
		warstwy po zagęszczeniu 10 cm

	26.		 350,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5)- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	27.		 70,000	m2
		Profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntem wykonane mechanicznie
		wraz z obsianiem trawą.

	D.	STAN :   Zagospodarowanie terenu wokół kamienia

	 
	D.g.	ELEMENT :   Okrąg z kostki o średnicy 10 m

	28.	231-0101-01-00	 78,500	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 25
		cm z transportem urobku na odległość do 4,0 km
	samochodami samowyładowczymi. 

	29.	231-0101-01-00	 36,440	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 25
		cm z transportem urobku na odległość do 4,0 km
	samochodami samowyładowczymi. 

	30.	231-0407-05-00	 31,400	m
		Oporniki betonowe łukowe, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10, ułożone po łuku o śr. 10 m

	                       Zbiornik Retencyjny
	 
	STAN :	D.  Zagospodarowanie terenu wokół kamienia
	ELEMENT :	D.g. Okrąg z kostki o średnicy 10 m
	Data : 2018-03-09	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	31.	231-0407-05-00	 34,560	m
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10, częściowo ułożone po łuku

	32.	231-0104-05-00	 114,940	m2
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość
		warstwy po zagęszczeniu 10 cm

	33.		 114,940	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5)- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	34.		 36,440	m2
		kruszywo drobne (grys)  frakcji 4-16 mm o grubości warstwy ok 5 cm

	35.	231-0511-03-10	 78,500	m2
		Nawierzchnie z kostki płukanej z posypką granitową 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
		o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem.
	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---