Author: KOBRA
Last saved by: Paweł Barcikowski

PRZEDMIAR  ROBÓT	ORGBUD-SERWIS Poznań 
	       	Temat nr : 19F-OGR-LE11	KOBRA wer. 15

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej 
	Budowa :	Modernizacjia drogi dojazdowej do gruntów rolnych
	Obiekt :	Droga
	Adres :	Garwolin
	 
	Data: 02.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	A	Ulica Sławińska w Garwolinie w km 0+000 - 0+550		

	A.a	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
	 
	1	KSNR 001-0104-03-00 WACETOB Warszawa	0,550	km
		[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]		
		Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym
	 
	0+000 - 0+570:	0.550 =	0,550
	 
	Razem   =	  0,550	km

	 
	 
	A.b	Podbudowa		
	 
	2	Pozycja	550,000	m2
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 25 cm
	 
		550 * 1 =	550,000
	 
	Razem   =	  550,000	m2

	 
	3	Pozycja	550,000	m2
		Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości
		warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	 
		550 * 1 =	550,000
	 
	Razem   =	  550,000	m2

	 
	4	Pozycja	550,000	m2
		Podbudowy z tłucznia, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
		550 * 1 =	550,000
	 
	Razem   =	  550,000	m2

	 
	5	KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa	240,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie mechaniczne (frezowanie) podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubości: 4 cm
	 
		40 * 6 =	240,000
	 
	Razem   =	  240,000	m2

	 
	6	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa	3 575,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
		I-IV
	 
		550 * 6.5 =	3 575,000

	                      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej 
	A.  Ulica Sławińska w Garwolinie w km 0+000 - 0+550
	A.b. Podbudowa
	 
	Data: 02.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	 3 575,000	m2

	 
	7	Pozycja	3 575,000	m2
		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
		warstwy po zagęszczeniu: 8 cm
	 
		550 * 6.5 =	3 575,000
	 
	Razem   =	 3 575,000	m2

	 
	 
	A.c	Regulacje		
	 
	8	Pozycja	21,000	szt
		Regulacja pionowa: włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych (typu wavin)

	9	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa	10,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

	 
	A.d	Nawierzchnia		
	 
	10	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa	3 465,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
	 
		550 * 6.3 =	3 465,000
	 
	Razem   =	 3 465,000	m2

	 
	11	Pozycja	3 382,500	m2
		Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po
		zagęszczeniu 4 cm
	 
		550 * 6.15 =	3 382,500
	 
	Razem   =	 3 382,500	m2

	 
	12	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa	3 382,500	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
	 
		550 * 6.15 =	3 382,500
	 
	Razem   =	 3 382,500	m2

	 
	13	Pozycja	3 300,000	m2
		Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po
		zagęszczeniu 3 cm
	 
		550 * 6 =	3 300,000

	                      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej 
	A.  Ulica Sławińska w Garwolinie w km 0+000 - 0+550
	A.d. Nawierzchnia
	 
	Data: 02.07.2020	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	 3 300,000	m2

	 
	 
	A.e	Pobocza		
	 
	14	Pozycja	550,000	m2
		Wykonanie poboczy z tłucznia 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po
		zagęszczeniu: 12 cm
	 
		550 * 2 * 0.5 =	550,000
	 
	Razem   =	  550,000	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -